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[bookmark: _Toc126572962]Предисловие
EquipCaD – это набор программных средств и сервисов, созданных специально для проектировщиков. EquipCaD позволяет автоматизировать некоторые функции при проектировании, создавать спецификации и коммерческие предложения. Программа EquipCaD осуществляет автоматическое обновление БД оборудования по мере выхода обновлений 3D моделей. При этом обеспечивается отображение актуальных цен и остатков оборудования на складах компании в реальном времени. Это позволяет объединить технический проект с ценообразованием и получить готовый результат моментально.


1. [bookmark: _Toc126572963]Регистрация на портале equip.me
1.1 Регистрация дилеров
1.2 Регистрация технологов-проектировщиков

Для получения доступа к работе в программе EquipCaD нужно пройти регистрацию на дилерском портале https://equip.me. Дополнительно для работы в программе необходимо, чтобы пользователю программы был присвоен статус «Руководитель» на портале. Регистрация дилеров и технологов-проектировщиков осуществляется отдельно. Если необходимо иметь два профиля, то для этого создаются отдельные аккаунты с разной электронной почтой.
1.1. [bookmark: _Toc126572964]Регистрация дилеров
Для получения статуса «Руководитель» на портале equip.me дилеру необходимо обратиться к своему менеджеру дилерского отдела, и он внесет необходимые изменения. После получения статуса можно сформировать API ключ и начать работу в программе.
1.2. [bookmark: _Toc126572965]Регистрация технологов-проектировщиков
Статус «Руководитель» на портале equip.me технологу-проектировщику присваивается автоматически после проверки и авторизации.
1.2.1. Для регистрации на портале equip.me в качестве технолога-проектировщика необходимо зайти на портал (https://equip.me/) и перейти в раздел «Мой профиль»;

[image: ]П1.2.1

1.2.2. В данном разделе необходимо нажать кнопку «Зарегистрироваться»;
[image: ]П1.2.2

Для регистрации в качестве технолога-проектировщика обязательно создание нового аккаунта, получить данный статус на ранее зарегистрированный аккаунт невозможно.
1.2.3. В открывшейся форме необходимо выбрать «Тип профиля» - «Технолог-проектировщик», ввести ФИО, рабочий e-mail, пароль с подтверждением и данные о компании, которую вы представляете. Далее необходимо принять условия политики конфиденциальности и подтвердить reCAPTCHA;
[image: ]
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1.2.4. Через несколько минут после регистрации на ваш e-mail придёт письмо для подтверждения адреса электронной почты;
[image: ]
1.2.5. После подтверждения адреса электронной почты ваш профиль должен быть подтверждён менеджером, о чём вас уведомят по электронной почте;
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2. [bookmark: _Toc126572966]Установка программы EquipCaD
2.1 Установка программы
2.2 Получение API-ключа на портале
2.3 Настройка программы

Для установки программы EquipCaD необходимо выполнить следующие минимальные требования:
К компьютеру 
· Процессор Core i5, 
· Оперативная память 8 ГБ, 
· Место на жестком диске – 100 ГБ
К операционной системе
· Windows 10 64 бит и выше.
EquipCaD совместим только с программой AutoCAD® в любой версии от 2018 до 2023 года.
2.1. [bookmark: _Toc126572967]Установка программы
Для пользователей, ранее работающих в программе EquipCaD (ниже версии 2.1.11), необходимо выполнить пункты 2.1.1-2.1.5, для новых пользователей программы — выполнить пункты 2.1.4-2.1.5.
2.1.1. Выполните удаление старой версии EquipCaD, через установку и удаление программ;
[image: ]П2.1.1


2.1.2. Удалите папку EquipCaD из каталога предыдущей установки (например C:\EquipCAD), со всеми вложенными файлами;
[image: ]П2.1.2


2.1.3. Удалите раздел реестра с данными EquipCaD HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\EquipCAD (запустите редактор реестра командой regedit, найдите папку EquipCaD и удалите ее полностью);
[image: ]П2.1.3


2.1.4. Установите программу, скачав ее по ссылке http://77.223.104.140/GetUpdate?downloadType=WebFullFile

2.1.5. Запустите программу EquipCaD.
2.2. [bookmark: _Toc126572968]Получение API-ключа на портале
Если Вы не зарегистрированы на дилерском портале см. пункт 1.
2.2.1. Для генерации API-ключа необходимо зайти на портал (https://equip.me/) и перейти в раздел «Мой профиль»;
2.2.2. Далее необходимо перейти в раздел «Разработчикам»;
[image: ]П2.2.2
П2.2.1


2.2.3. Сформировать API-ключ (формируется автоматически нажатием кнопки «Перегенерировать»);
[image: ]П2.2.3




2.3. [bookmark: _Toc126572969]Настройка программы
2.3.1. Зайти на вкладку «Сервис»;
2.3.2. Далее – в «Настройки программы»;
2.3.3. В поле Ключ API для обмена данными вставить скопированный API-ключ (пункт 2.2.3) и нажать «Тест подключения».
2.3.4. Проверить и при необходимости задать папки «Папка для хранения данных программы - C:\EquipCAD\Files» и «Папка для загрузки данных архивов - C:\EquipCAD\Archives».
2.3.5. Зайти в общие настройки AutoCAD;
[image: ]П2.3.5
П2.3.4
П2.3.3
П2.3.2
П2.3.1

2.3.6. Выбрать версию AutoCAD на которой вы планируете работать, нажать «Тест подключения» (AutoCAD должен быть запущен);
2.3.7. Сохранить настройки;
[image: ]П2.3.7
П2.3.6


2.3.8. Закрыть EquipCaD и запустить заново. Начнется подкачка базы блоков. Дождаться окончания загрузки и запуска программы. Загрузка занимает много времени, поэтому мы рекомендуем отключить переход в режим сна на вашем компьютере;
2.3.9. После завершения скачиваний зайти в закладку «Сервис» - «Настройки программы» - «Общие»;
2.3.10. Поставить галку: «Запрос остатков на складах»;
2.3.11. Выбрать «Валюту цен»;
2.3.12. Перейти на вкладку «Настройки баз»;
[image: ]П2.3.12
П2.3.11
П2.3.10
П2.3.9

2.3.13. Поставить галку: «Работа с порталом»;
2.3.14. Установить Коэффициент цены (размер наценки);
2.3.15. Сохранить настройки.
[image: ]П2.3.15
П2.3.14
П2.3.13

Программа готова к работе.

Если вы используете старые проекты в новой версии программы, предварительно следует очистить словари AutoCAD. После этого повторно создать цеха, номера, коммуникации в проекте.
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2.4. [bookmark: _Toc126572970]Обновление программы
Программы EquipCaD обновляется автоматически при наличии подключения к интернету. Существуют 2 типа обновлений программы:

2.4.1. Стандартное обновление
При стандартном обновлении EquipCaD при запуске оповестит вас о наличии обновления, но у вас будет выбор, устанавливать его или нет.
[image: ]

2.4.2. Критическое обновление
При критическом обновлении EquipCaD не будет запущен до тех пор, пока не будет установлено обновление.
[image: ]



3. [bookmark: _Toc126572971]Установка шаблона монтажных планов
Для удобства пользователей программы EquipCaD создан специальный шаблон команды «БСОЗДАТЬ» в AutoCAD для оформления монтажных планов и вывода чертежей проектов на печать. В шаблоне сделаны основные настройки чертежа, добавлены схемы подключения и примечания. Взяв этот шаблон за основу, пользователь может адаптировать его под свои требования при работе с проектами.
3.1. На сайте equipcad.com необходимо перейти в раздел «Техническая поддержка» после чего скачать файл «Шаблон DWT»;
[image: ]П3.1


3.2. Перед началом установки шаблона необходимо перейти в «Панель управления» на вашем ПК;
3.3. Ввести в поиске слово: «проводник» и открыть «Параметры проводника»;
 [image: ]П3.3


3.4. В открывшемся окне перейти на вкладку «Вид»;
3.5. Пролистать список вниз и в пункте «Скрытые папки и файлы» выбрать параметр «Показывать скрытые папки и файлы»;
3.6. Нажать кнопку «Применить»;
[image: ]П3.6
П3.5
П3.4


3.7. После завершения скачивания файл «Шаблон DWT» необходимо переместить в папку C:\Users\«ИмяПользователя»\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2022\R24.1\rus\Templat
3.8. После того, как шаблон был помещён в соответствующую папку необходимо открыть AutoCAD, создать новый чертёж и открыть настройки с помощью клика правой кнопкой мыши по пустому пространству чертежа и выбору пункта «Параметры» в открывшемся списке;
[image: ]П3.8

3.9. В открывшемся окне необходимо перейти на вкладку «Файл», в списке найти пункт «Параметры шаблонов» и открыть его с помощью «+»;
[image: ]П3.9


3.10. Далее необходимо открыть подпункт «Папка для шаблонов чертежей» и убедиться, что указанный путь к папке соответствует тому пути, в который был перенесён наш шаблон монтажных планов (в том случае, если путь отличается необходимо нажать кнопку «Обзор» и выбрать правильный путь);
[image: ]П3.10


3.11. Далее необходимо открыть подпункт «Шаблон по умолчанию для команды БСОЗДАТЬ» и нажать кнопку «Обзор»;
3.12. В окне «Выбор файла» выбрать скачанный с нашего сайта файл и нажать кнопку «Открыть»;
3.13. В окне «Параметры» нажать кнопку «Применить»;
[image: ]П3.13
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3.14. После всех вышеперечисленных действий при создании нового файла AutoCAD у вас будет открываться наш шаблон монтажных планов;
[image: ]



4. [bookmark: _Toc126572972]Структура программы
4.1 Разделы EquipCaD
4.2 Вкладки EquipCaD
4.3 «Утилиты»
4.4 «Сервис»

4.1. [bookmark: _Toc126572973]Разделы EquipCaD
Дадим пояснения по главному меню программы. Оно содержит следующие разделы.
4.1.1. Первый раздел: «Дерево»
[image: ][image: ]
В этом разделе систематизирован весь каталог оборудования в программе EquipCaD по категориям, подкатегориям и подгруппам, а также по списку производителей. При выборе необходимого изделия двойным кликом мыши оно автоматически будет вставлено в открытый чертеж AutoCAD.
Кнопка «Найти оборудование» позволяет найти оборудование, вставленное в проект в дереве EquipCaD.
Кнопки «Назад» и «Вперёд» позволяют перемещаться к оборудованию, которое вы ранее просматривали (до 10 позиций).

4.1.2. Второй раздел «Цеха»
Более подробно о разделе «Цеха» будет рассказано в пункте 8.
Первая кнопка данного раздела позволяет:
· Создавать новые цеха;
· Удалять ранее созданные цеха;
· Выделять оборудование, принадлежащее к цеху.
[image: ]

Вторая кнопка данного раздела позволяет:
· Добавлять оборудование в цех;
· Удалять оборудование из цеха;
· Задавать порядок, в котором цеха будут отображаться в спецификации.
[image: ]

4.1.3. Третий раздел «Слои/Вид»
Более подробно о разделе «Слои/Вид» будет рассказано в пункте 5.
Кнопки раздела позволяют включать и выключать слои, привязанные к оборудованию.
Слои точек подвода коммуникаций не активны, до тех пор, пока не будет выполнена их простановка в проекте на вкладке «точки подключения оборудования».
[image: ]

4.1.4. Четвёртый раздел «Точки подключения оборудования»;
Более подробно о разделе «Точки подключения оборудования» будет рассказано в пункте 11.
Кнопки раздела позволяют: проставлять, добавлять свои, редактировать и удалять точки подвода коммуникаций.
[image: ]

4.1.5. Пятый раздел «Нумерация и таблицы»
Более подробно о разделе «Нумерация и таблицы» будет рассказано в пунктах 9 и 11.
Кнопки раздела позволяют: устанавливать и удалять нумерацию оборудования на плане, создавать таблицы коммуникаций, а таже сохранять и удалять координаты выносок.
[image: ]

4.1.6. Шестой раздел «Конструктор оборудования»
Более подробно о разделе «Нумерация и таблицы» будет рассказано в пункте 7.
Кнопки раздела позволяют создавать и редактировать пользовательские блоки.
[image: ]

4.2. [bookmark: _Toc126572974]Вкладки EquipCaD
Дадим пояснения по вкладкам программы.
4.2.1. Вкладка «Фотографии»
Вкладка отображает фотографии оборудования из выбранной подкатегории. В зависимости от настроек программы может отображаться или фотография или 3d слайд оборудования.
[image: ]

4.2.1.1. Для изменения отображения необходимо перейти на вкладку «Сервис»;
4.2.1.2. Далее «Настройки программы»;
4.2.1.3. В пункте «Вид картинок оборудования» выбрать значение «фотография» или «3d модель»;
[image: ]П4.2.1.3
П4.2.1.2
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4.2.2. Вкладка «Карточка»
Вкладка отображает фотографию (или 3D модель), описание и основные характеристики выбранного изделия.
[image: ]

4.2.3. Вкладка «Спецификация»
Вкладка для работы со спецификацией.
Порядок работы со спецификацией будет рассмотрен в пункте 10.
[image: ]

4.2.4. Вкладка «Фильтр»
Вкладка позволяет подобрать оборудование по его характеристикам.
Подробнее о данной вкладке будет рассказано в пункте 6.4.
[image: ]

4.2.5. Вкладка «Характеристики и аксессуары»
Вкладка, дающая более подробную информацию про выбранное изделие. 
Также указаны необходимые аксессуары для выбранного изделия.
В нижней части окна программы отображается описание выбранного оборудования.
[image: ]

4.2.6. Вкладка «Описания и подключения»
На вкладке указаны все варианты подключения выбранного изделия, а также более подробное его описание.
Для прочтения всей информации можно изменять размер окон, а специальными курсорами перемещать текст.
[image: ]

4.2.7. Вкладка «Дополнительное оборудование»
На вкладке указан перечень дополнительного оборудования к выбранному изделию.
При наличии дополнительного оборудования вкладка будет подсвечена зелёным.
[image: ]

4.2.8. Вкладка «Файлы»
На вкладке сохранены файлы с информацией по выбранному изделию.
При наличии файлов вкладка будет подсвечена зелёным.
[image: ]

4.2.9. Вкладка «Фильтр по наличию на складе/к дате»
На данной вкладке можно увидеть количество выбранного товара по каждому складу. Подробнее о данной вкладке будет рассказано в пункте 6.5.
[image: ]

4.3. [bookmark: _Toc126572975]«Утилиты»

Вкладка «Утилиты» позволяет отображать/скрывать наименование оборудования на чертеже и скрывать оборудование без определённых выносок подключения (вода/электричество/газ).
[image: ]

4.4. [bookmark: _Toc126572976]«Сервис»

Вкладка «Сервис» позволяет получить доступ к настройкам программы, принудительно обновить базу блоков, включить плавающую панель, а также очистить словари AutoCAD.
[image: ]

4.4.1. Плавающая панель
Плавающая панель создана для облегчения работы с программой, с её помощью возможно пользоваться кнопками из EquipCaD, не переключаясь на саму программу.
Плавающая панель открывается поверх всех окон рабочего стола и содержит все разделы EquipCaD, а также утилиты.
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5. [bookmark: _Toc126572977]Раздел «Слои»
5.1 «3D вид»
5.2 «План»
5.3 «Стекло»
5.4. «Вода», «Газ», «Электричество», «Точки подвода фреона -10с», «Точки подвода фреона -35с», «Точки подвода вентиляции», «Нумерация оборудования»
5.5. «Двери»
5.6. «Зонты/Камеры»
5.7. «Группировка объектов»

5.1. [bookmark: _Toc126572978]«3D вид»
С помощью кнопки «3D вид» можно включать и выключать объёмное изображение оборудования 3D;
[image: ]П5.1

[image: ]

5.2. [bookmark: _Toc126572979]«План»
С помощью кнопки «План» можно включать и выключать 2D проекцию моделей;
[image: ]П5.2

[image: ]

5.3. [bookmark: _Toc126572980]«Стекло»
С помощью кнопки «Стекло» можно включать и выключать прозрачные элементы моделей (рекомендуется использовать вместе со слоем 3D);
[image: ]П5.3
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5.4. [bookmark: _Toc126572981]«Вода», «Газ», «Электричество», «Точки подвода фреона -10с», «Точки подвода фреона -35с», «Точки подвода вентиляции», «Нумерация оборудования»
Данные кнопки позволяют включать и отключать соответствующие точки подключения, а также их выноски после их простановки (рекомендуется использовать вместе со слоем план);
[image: ]
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5.5. [bookmark: _Toc126572982]«Двери»
Данная кнопка позволяет включать и отключать проекцию дверей, ящиков и технических зазоров на 2D-плоскости (рекомендуется использовать со слоем план);
[image: ]П5.5

[image: ]

5.6. [bookmark: _Toc126572983]«Зонты/Камеры»
Данная кнопка позволяет включать и отключать объёмное изображение и каркас в виде пунктира вытяжных зонтов и холодильных камер 3D;
[image: ]П5.6

[image: ]
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5.7. [bookmark: _Toc126572984]«Группировка объектов»
Данная кнопка позволяет включать и отключать группировку модели оборудования и выносок (подробнее про выноски см. пункт 11 данной инструкции), относящихся к этой модели (если группировка включена, то при выделении модели будут также выделяться и все выноски, которые относятся к модели);
[image: ]П5.7
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6. [bookmark: _Toc126572985]Подбор оборудования
6.1 Перед началом работы
6.2 Подбор оборудования с помощью раздела «Дерево»
6.3 Поиск оборудования
6.4 Подбор оборудования по характеристикам
6.5 Подбор по остатку на складах
6.6 Размещение оборудования в проекте
6.7 Поиск оборудования, вставленного в проект
6.8 Подбор дополнительного оборудования и аксессуаров

6.1. [bookmark: _Toc126572986]Перед началом работы
Перед запуском программы EquipCaD AutoCAD должен быть запушен и в нём открыт новый чертёж, в противном случае EquipCaD будет выдавать предупреждение и работать в нём станет невозможно:
[image: ][image: ]
Настройки среды AutoCAD не влияют на работу программы EquipCaD. Оборудование в библиотеке отрисовано в миллиметрах, единицы чертежа так же должны быть заданы в мм.
6.2. [bookmark: _Toc126572987]Подбор оборудования с помощью раздела «Дерево»
В разделе «Дерево» оборудование группируется по типу или по производителю.
6.2.1. При выборе группировки «по типу оборудования» в дереве будут отображены сначала категории (барное, весовое, кофейное, моечное и т.д.), затем подкатегории (аксессуары для моечного оборудования, аппараты для сушки и полировки бокалов, машины посудомоечные купольные и т.д.) и подгруппы для некоторых подкатегорий, а далее перечислены те бренды, оборудование которых есть в выбранной подкатегории (подгруппе);
[image: ]П6.2.1

 
6.2.2. При выборе группировки «по производителю» в дереве будут отображены сначала бренды, затем категории (моечное оборудование, нейтральное оборудование, оборудование для fast food, оборудование для раздачи готовых блюд, тепловое оборудование, холодильное оборудование и т.д.) и подгруппы для некоторых подкатегорий, а далее перечислены подкатегории подгруппы для некоторых подкатегорий(аксессуары для холодильного оборудования, витрины холодильные специализированные, подставки холодильные для тепловых линий и т.д.);
[image: ]П6.2.2




6.3. [bookmark: _Toc126572988]Поиск оборудования

6.3.1. Поиск оборудования по названию 
С помощью строки в верхней части дерева оборудования вы можете осуществлять поиск оборудования по его названию. Категории, в которых нет оборудования, соответствующего вашему поисковому запросу, будут скрыты из дерева. Поиск работает с любой группировкой оборудования.
[image: ]П6.3.1


6.3.2. Поиск оборудования по артикулу
Также возможно осуществлять поиск оборудования по его артикулу.
[image: ]П6.3.2


6.3.3. История поиска
Кнопки «Назад» и «Вперед» позволяют переключаться на оборудование, которое вы выбирали ранее.
[image: ]П6.3.3


Если нажать зажать кнопку «Назад»/«Вперёд», то появиться история поиска.
[image: ]П6.3.3


6.4. [bookmark: _Toc126572989]Подбор оборудования по характеристикам
С помощью вкладки «Фильтр» возможно подбирать оборудование в конкретной подкатегории по нужным характеристикам.
6.4.1. Для осуществления подбора необходимо перейти в нужную вам подкатегорию (например: тепловое оборудование - пароконвектоматы);
6.4.2. Выбрать нужные вам характеристики пароконвектомата (например: бренд-Tatra,  тип подключения-электричество; способ образования пара-инжектор; количество уровней-10; тип управления-Digital; напряжение-220) и нажать кнопку «Применить»;
[image: ]П6.4.2
П6.4.1


6.4.3. После этого в дереве останется только бренд Tatra, при открытии которого мы видим 2 пароконвектомата, которые подходят нашим требованиям;
[image: ]П6.4.3




6.5. [bookmark: _Toc126572990]Подбор по остатку на складах
С помощью вкладки «Фильтр по наличию на складе/к дате» вы можете выбрать оборудование, которое есть в наличии на конкретном складе или же будет на складе к нужной вам дате. Данный фильтр действует аналогично поиску из пункта 6.3 и убирает из дерева оборудование, которое не подходит под запрос.
6.5.1. Для сортировки по наличию на складе необходимо выбрать нужный склад из списка;
6.5.2. Выбрать дату (или оставить текущую);
6.5.3. Нажать кнопку «Применить»;
[image: ]П6.5.3
П6.5.2
П6.5.1

При выборе конкретного оборудования в данной вкладке будет отображено сколько позиций данного оборудования есть на складах.
При работе с проектом не рекомендуется использовать этот фильтр по выбранному складу, так как он ограничивает возможность выбора оборудования из всего каталога программы.
6.6. [bookmark: _Toc126572991]Размещение оборудования в проекте
При расстановке оборудования должен быть включен слой «план» и выключен «3D вид» (см. пункты 5.1 и 5.2).
6.6.1. Для размещения оборудования в проекте необходимо в дереве или же во вкладке «Фотографии» дважды нажать левую кнопку мыши на необходимое оборудование;
[image: ]П6.6.1


6.6.2. Программа переключится на последний активный документ AutoCAD, где вам необходимо будет выбрать начальную точку вставки оборудования и угол его поворота;
[image: ]
Оборудование в слое «план» представлено в виде внешнего контура оборудования с наименованием.
[image: ]
При работе программа автоматически возвращается к выбору оборудования в меню «Дерево». Аналогично осуществляется дальнейший подбор оборудования для проекта.

6.7. [bookmark: _Toc126572992]Поиск оборудования, вставленного в проект

6.7.1. Для поиска в дереве EquipCaD оборудования, которое уже вставлено в проект необходимо в разделе «Дерево» нажать кнопку «Найти оборудование»;
[image: ]П6.7.1


6.7.2. Программа автоматически переключится на AutoCAD, где с помощью выделения необходимо выбрать, какое необходимо найти в дереве, затем подтвердить выделенные объекты с помощью правой клавиши мыши/Enter/Пробел;
[image: ]
Далее программа переключиться на EquipCaD, где будет отображено оборудование, которое вы выбрали в проекте.
[image: ]

6.8. [bookmark: _Toc126572993]Подбор дополнительного оборудования и аксессуаров

6.8.1. Выбираем вкладку дополнительное оборудование. В ней осуществляем подбор необходимых позиций для выбранного изделия;
[image: ]П6.8.1


6.8.2. С помощью нажатия правой кнопки мыши по необходимому оборудованию вызываем контекстное меню и выбираем пункт «Вставить в AutoCAD»;
[image: ]П6.8.2

Аналогично пункту 6.6 размещаем оборудование на чертеже.

6.8.3. При выборе пункта «Найти в дереве» можно посмотреть данную позицию, прочитать ее описание и далее двойным кликом вставить в проект;
[image: ]П6.8.3
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6.8.4. Аксессуары к выбранному оборудованию автоматически добавятся в спецификацию (подробнее о спецификации будет рассказано в пункте 10).
[image: ]П6.8.4




7. [bookmark: _Toc126572994]Раздел «Конструктор оборудования»
7.1 Создание пользовательского блока
7.2 Редактирование атрибутов пользовательского блока

7.1. [bookmark: _Toc126572995]Создание пользовательского блока

7.1.1. Для начала необходимо вставить или создать контур оборудования (или контур и 3D модель) в чертеже AutoCAD и убедиться, что масштаб вставленной модели соответствует масштабу чертежа;
[image: ]

7.1.2. Обязательное требование для добавления пользовательского блока – это контур в виде прямоугольника, выполненный с помощью объекта «линия» или «Полилиния», являющийся внешними габаритами оборудования, размещённый на слое «Plan». Также при желании на слое «Plan» можно добавить название оборудования;
[image: ]П7.1.2
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Требования к слою Plan: цвет слоя – красный/номер 1; название – «Plan».
Требования к названию оборудования: Цвет текста – ПоСлою, высота шрифта надписи – 100, стиль шрифта – Standart, шрифт txt.shx, коэф. сжатие – 0,65. Тип элемента – Текст. Многострочный текст – запрещен.
При наличии 3D модели её следует располагать на слое «3d», требования к данному слою: цвет слоя – номер 8; название слоя – «3d»
7.1.3. Для добавления собственного блока в проект необходимо в разделе «Конструктор оборудования» нажать кнопку «Создать пользовательский блок», выделить контур оборудования на слое «Plan» (и при наличии 3D модель) и нажать правую кнопку мыши/Enter/Пробел.
[image: ]П7.1.3

[image: ]
7.1.4. В открывшемся окне вписать характеристики блока и нажать кнопку «Сохранить». Наименование – это единственная обязательная характеристика, но рекомендуется вводить все характеристики для корректного описания в спецификации.
[image: ]Рекомендуется
Обязательно

После сохранения характеристик блока его можно сохранить в отдельном чертеже и использовать в других проектах.

7.2. [bookmark: _Toc126572996]Редактирование атрибутов пользовательского блока

7.2.1. Для редактирования атрибутов собственного блока в проект необходимо в разделе «Конструктор оборудования» нажать кнопку «Редактировать атрибуты блока», выделить блок и нажать правую кнопку мыши/Enter/Пробел.
[image: ]П7.2.1
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7.2.2. Откроется окно атрибутов блока, изменим габариты стола, валюту на евро и нажмём кнопку «Сохранить»;
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8. [bookmark: _Toc126572997]Раздел «Цеха»
8.1 Создание и удаление цехов в настройках программы
8.2 Создание и удаление цехов в меню программы
8.3 Создание цехов в проекте
8.4 Удаление цехов в проекте
8.5 Выделение цеха в проекте
8.6 Добавление оборудования в цех
8.7 Удаление оборудования из цеха

8.1. [bookmark: _Toc126572998]Создание и удаление цехов в настройках программы
Первым способом создать и удалить цеха можно на вкладке «Сервис» в «Настройках программы».
8.1.1. Для того, чтобы сформировать названия цехов, используемых в проекте необходимо зайти на вкладку Сервис;
8.1.2. Далее нажать кнопку Настройки программы;
8.1.3. В открывшемся окне перейти на вкладку «Группы оборудования»;
8.1.4. Для создания нового цеха необходимо нажать кнопку «Добавить группу»;
[image: ]П8.1.4
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8.1.5. В открывшемся окне ввести название цеха, нажать кнопки Ок и «Сохранить настройки»;
[image: ]П8.1.5

Создадим несколько цехов.

8.1.6. Для удаления цеха необходимо выбрать его с помощью левой кнопки мыши и нажать кнопку «Удалить группу», после чего подтвердить удаление;
[image: ]П8.1.6

[image: ]
Данный способ позволяет удалять цеха полностью из программы.

8.2. [bookmark: _Toc126572999]Создание и удаление цехов в меню программы
Вторым способом создать и удалить цеха можно в разделе «Цеха» с помощью кнопки «Группы оборудования».
8.2.1. Для того, чтобы сформировать названия цехов, используемых в проекте необходимо в разделе «Цеха» нажать кнопку «Группы оборудования»;
8.2.2. В открывшемся списке выбрать пункт «Создать группу оборудования»;
[image: ]П8.2.2
П8.2.1


8.2.3. В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить группу»;
[image: ]П8.2.3


8.2.4. В открывшемся поле ввести название цеха и нажать кнопку «Ок»;
[image: ]П8.2.4

Создадим для примера несколько цехов.

8.2.5. Для удаления цеха из программы необходимо выбрать его с помощью левой клавиши мыши и нажать кнопку «Удалить группу», после чего подтвердить удаление;
[image: ]П8.2.5

[image: ]

8.3. [bookmark: _Toc126573000]Создание цехов в проекте
Для создания цехов необходимо первоначально расставить оборудование на чертеже.
8.3.1. Для создания цеха в проекте необходимо в разделе «Цеха» нажать кнопку «Группы оборудования»; 
8.3.2. В открывшемся списке выбрать пункт «Создать группу оборудования»;
[image: ]П8.3.2
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8.3.3. В открывшемся окне выбрать нужный цех и с помощью кнопки мыши нажать кнопку «Выбрать»;
[image: ]П8.3.3


8.3.4. Программа автоматически переключится на AutoCAD, где с помощью выделения необходимо выбрать, какое оборудование поместить в цех, затем подтвердить выделенные объекты с помощью правой клавиши мыши/Enter/Пробел, а затем разместить название цеха;
[image: ]
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Создадим 3 цеха.

Высоту названия цеха можно задать в настройках.
8.3.5. Для этого необходимо перейти на вкладку «Сервис;
8.3.6. Далее «Настройки программы»;
8.3.7. Вкладка «Общие настройки AutoCAD»;
8.3.8. Параметр «Высота шрифта для подписи цехов»;
[image: ] П8.3.8
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8.4. [bookmark: _Toc126573001]Удаление цехов в проекте
Данный способ необходим для того, чтобы удалить цех или несколько цехов из конкретного проекта. Способы, описанные в пунктах 8.1.6 и 8.2.5 нужны для того, чтобы удалить цех из программы EquipCaD.
8.4.1. Для удаления одного или нескольких цехов из проекта необходимо в разделе «Цеха» нажать кнопку «Группы оборудования»;
8.4.2. В открывшемся списке выбрать пункт «Удалить группу оборудования»;
[image: ]П8.4.2
П8.4.1


8.4.3. В открывшемся окне выбрать нужный цех/цеха и нажать кнопку «Выбрать»;
[image: ]П8.4.3

В окне отображены только цеха, созданные в проекте.
В данном окне есть поиск с помощью, которого вы сможете найти нужный вам цех;
[image: ]
Примечание: Названия цехов в проекте необходимо удалять отдельно!

8.5. [bookmark: _Toc126573002]Выделение цеха в проекте

8.5.1. Для выделения цеха в проекте необходимо в разделе «Цеха» нажать кнопку «Группы оборудования»; 
8.5.2. В открывшемся списке выбрать пункт «Выделить группу оборудования»;
[image: ]П8.5.2
П8.5.1


8.5.3. В открывшемся окне выбрать нужный цех и нажать кнопку «Выбрать»;
[image: ]П8.5.3

Программа переключится на AutoCAD и выделит выбранный цех.
Также, как и в окне удаления цехов из проекта здесь реализован поиск.
[image: ]

8.6. [bookmark: _Toc126573003]Добавление оборудования в цех

8.6.1. Для добавления оборудования в цех необходимо в разделе «Цеха» нажать кнопку «Редактирование группы оборудования»; 
8.6.2. В открывшемся списке выбрать пункт «Добавить оборудование к группе»;
[image: ]П8.6.2
П8.6.1


8.6.3. В открывшемся окне выбрать нужный цех и нажать кнопку «Выбрать»;
[image: ]П8.6.3


8.6.4. Программа автоматически переключится на AutoCAD, где с помощью выделения необходимо выбрать, какое оборудование добавить в цех и затем подтвердить выделенные объекты с помощью правой клавиши мыши/Enter/Пробел;
[image: ]
Проверим изменения в цехе один с помощью выделения.
[image: ]

8.7. [bookmark: _Toc126573004]Удаление оборудования из цеха

8.7.1. Для удаления оборудования их цеха необходимо в разделе «Цеха» нажать кнопку «Редактирование группы оборудования»; 
8.7.2. В открывшемся списке выбрать пункт «Удалить оборудование к группе»;
[image: ]П8.7.2
П8.7.1


8.7.3. В открывшемся окне выбрать нужный цех и нажать кнопку «Выбрать»;
[image: ]П8.7.3


8.7.4. Программа автоматически переключится на AutoCAD, где с помощью выделения необходимо выбрать, какое оборудование удалить из цеха и затем подтвердить выделенные объекты с помощью правой клавиши мыши/Enter/Пробел;
[image: ]
Проверим изменения в цехе один с помощью выделения.
[image: ]



9. [bookmark: _Toc126573005]Нумерация оборудования и координаты выносок
9.1 Простановка нумерации оборудования
9.2 Настройка нумерации
9.3 Сохранение и удаление координат выносок

9.1. [bookmark: _Toc126573006]Простановка нумерации оборудования
Перед простановкой нумерации расставим оборудование по цехам.
9.1.1. Для простановки нумерации необходимо в разделе «Нумерация и таблицы» нажать кнопку «Нумерация»; 
9.1.2. В открывшемся списке выбрать пункт «Добавить нумерацию»;
[image: ]П9.1.2
П9.1.1

Простановка нумерации в больших проектах требует времени.

9.1.3. По окончании простановки программа оповестит вас об этом и автоматически переключится на AutoCAD;
[image: ]

9.1.4. Для удаления нумерации необходимо в разделе «Нумерация и таблицы» нажать кнопку «Нумерация»; 
9.1.5. В открывшемся списке выбрать пункт «Удалить нумерацию»;
[image: ]П9.1.5
П9.1.4


9.1.6. После этого программа спросит: «Вы уверены что хотите удалить выноски нумерации?» и «Выполнить сохранение координат выносок?»
[image: ][image: ]
Если ответить на вопрос сохранения координат выносок отрицательно - то при повторной установке выносок, программа установит их с координатами по умолчанию, непосредственно на оборудовании.
Если сохранить координаты выносок, то при повторной установке выносок, программа установит их на том же месте, где они располагались перед удалением. Т.е. если вы разнесли выноски в нужные области чертежа, то обязательно ответьте на вопрос утвердительно, чтобы не делать повторное разнесение еще раз.
Затем нумерация будет удалена.
[image: ]

9.2. [bookmark: _Toc126573007]Настройка нумерации
В настройках программы возможно выбрать необходимый вам режим и алгоритм нумерации оборудования.
9.2.1. Зайти на вкладку «Сервис»;
9.2.2. Далее – в «Настройки программы»;
9.2.3. Зайти в общие настройки AutoCAD;
9.2.4. С помощью настройки «Режим нумерации оборудования» возможно выбирать, будет ли нумерация оборудования осуществляться по цехам или же будет сквозной для всего проекта; 
[image: ]П9.2.4
П9.2.3
П9.2.2
П9.2.1


Нумерация в рамках цеха (представлена в пункте 9.1.6) начинает нумерацию оборудования в каждом цехе заново и отдельно нумерует оборудование вне цеха в зависимости от настройки «Алгоритм нумерации оборудования».

Сквозная нумерация игнорирует наличие цехов и проставляет номера оборудования в зависимости от настройки «Алгоритм нумерации оборудования».
[image: ]

9.2.5. С помощью настройки «Алгоритм нумерации оборудования» возможно выбирать, будет ли нумерация оборудования осуществляться по матрице координат или же по наименованию оборудования в алфавитном порядке;
[image: ]П9.2.5


Алгоритм нумерации по матрице координат (представлен в пункте 9.2.4) расставляет номера согласно с координатами AutoCAD (слева-направо, затем снизу-вверх)

Алгоритм нумерации по алфавиту расставляет номера в соответствии с алфавитным порядком названий оборудования.
[image: ]

9.2.6. Пункт «Группировать номера» отвечает за простановку одинаковых номеров идентичному оборудованию в проекте;
[image: ]П9.2.6

[image: ]

9.2.7. Пункт «Высота шрифта для подписи оборудования» позволяет менять высоту нумерации;
[image: ]П9.2.7

[image: ]

9.3. [bookmark: _Toc126573008]Сохранение и удаление координат выносок
Кнопка сохранения координат выносок позволяет оставлять их положение неизменным при удалении и повторной простановке нумерации и точек подключения.
9.3.1. Для сохранения координат выносок необходимо в разделе «Нумерация и таблицы» нажать кнопку «Координаты выносок»; 
9.3.2. В открывшемся списке выбрать пункт «Сохранить»;
[image: ]П9.3.2
П9.3.1


9.3.3. Для удаления координат выносок необходимо в разделе «Нумерация и таблицы» нажать кнопку «Координаты выносок»; 
9.3.4. В открывшемся списке выбрать пункт «Удалить»;
[image: ]П9.3.4
П9.3.3




10. [bookmark: _Toc126573009]Создание спецификации
10.1 Спецификация в программе
10.2 Сортировка цехов в спецификации
10.3 Спецификация на портале

10.1. [bookmark: _Toc126573010]Спецификация в программе

10.1.1. Для создания спецификации в программе необходимо зайти на вкладку «Спецификация»;
10.1.2. Нажать кнопку «Заполнить спецификацию»;
[image: ]П10.1.2
П10.1.1


10.1.3. Спецификация, отображающаяся в программе, включает в себя: разбивку по цехам, номер оборудования, наименование, количество, цену оборудования, стоимость с учётом количества единиц, итоговую стоимость и электрическую мощность проекта (оборудование без цеха идёт вначале спецификации).
10.1.4. Для просмотра аксессуаров оборудования необходимо нажать на «+» слева от номера оборудования;
[image: ]П10.1.4


10.1.5. Количество аксессуаров возможно редактировать, если аксессуар не нужен, необходимо убрать галку слева от его наименования;
10.1.6. После завершения редактирования аксессуаров необходимо нажать кнопку «Сохранить в проект список аксессуаров»;
[image: ]П10.1.6
П10.1.5


10.2. [bookmark: _Toc126573011]Сортировка цехов в спецификации

10.2.1. Для сортировки цехов необходимо в разделе «Цеха» нажать кнопку «Редактирование группы оборудования»; 
10.2.2. В открывшемся списке выбрать пункт «Задать порядок групп оборудования»;
[image: ]П10.2.2
П10.2.1


10.2.3. В открывшемся окне выбрать нужный цех;
10.2.4. С помощью стрелок «вверх» и «вниз» переместить цех один на второе место;
10.2.5. Нажать кнопку «Сохранить»;
[image: ]П10.2.5
П10.2.4
П10.2.3


10.2.6. Для проверки изменений необходимо нажать кнопку «Заполнить спецификацию»;
[image: ]

10.3. [bookmark: _Toc126573012]Спецификация на портале

10.3.1. Для отправки спецификации на портал необходимо во вкладке «Спецификация» нажать кнопку «Отправить на портал»;
[image: ]П10.3.1


10.3.2. Программа автоматически присваивает номер спецификации, который будет отображён в окне уведомления и в правом верхнем углу вкладки «Спецификация»;
[image: ]П10.3.2

Примечание: при отправке на портал спецификации с оборудованием, которого нет на портале программа выдаст окно, в котором можно будет выбрать, отправить ли на портал всю спецификацию (Да) или же исключить из неё оборудование, которое отсутствует на портале (Нет).
[image: ]
10.3.3. На портале equip.me зайти на вкладку «спецификации и коммерческие предложения»;
[image: ]П10.3.3


10.3.4. Найти номер присвоенного ID и перейти к спецификации на портале (номер спецификации в EquipCaD = ID на портале);
[image: ]П10.3.4


10.3.5. Загрузить логотип;
10.3.6.  Ввести необходимые реквизиты;
10.3.7. Проставить надбавочный процент;
10.3.8. Нажать кнопку «Сохранить настройки спецификации»;
[image: ]П10.3.8
П10.3.7
П10.3.6
П10.3.5


Как видно в спецификации на портале отражены аксессуары, сортировка цехов и все данные, которые мы вводили при создании пользовательского блока;
[image: ]

10.3.9. Все оборудование на портале активное, для просмотра карточки товара с инструкцией и схемой необходимо нажать левой клавишей мыши на название оборудования;
[image: ]П10.3.9

[image: ]

10.3.10. Для сохранения спецификации необходимо нажать кнопку «Сохранить в Excel» и файл автоматически загружается в папку «загрузки» на ПК. При этом можно выбрать вариант с фото, без фото или по стандарту ГОСТ;
10.3.11. Кнопка «Оформить сделку» позволяет наполнить корзину товаром и аксессуарами из созданной спецификации;
[image: ]П10.3.11
П10.3.10

[image: ]
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10.3.12. Кнопка «Массогабаритный отчёт» позволяет сформировать отчёт об общей массе и габаритах нетто и брутто оборудования из спецификации (возможно сформировать в Excel или PDF);
[image: ]П10.3.12

[image: ]
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11. [bookmark: _Toc126573013]Раздел «Точки подключения оборудования», шаблоны выносок и таблицы коммуникаций
11.1 Общие пояснения по обозначениям
11.2 Простановка точек подключения
11.3 Шаблоны выносок
11.4 Редактирование точек подключения
11.5 «Утилиты»
11.6 Таблицы коммуникаций
11.7 Точки подключения в спецификации

11.1. [bookmark: _Toc126573014]Общие пояснения по обозначениям
Далее дадим пояснения о принятых схемах и условных обозначениях в программе EquipCaD, относящихся к монтажным планам, а также порядку их изучения и проверки.
Описание монтажных схем и условных обозначений можно посмотреть на вкладке «Описания и подключения».
Все условные символы и буквы относятся только к обозначениям, принятым в программе.
ВАЖНО. Точки подключения оборудования, указанные в блоках программы, соответствуют точкам монтажа коммуникаций, а не местам их физического присоединения к оборудованию.
Всего в программе используется 15 схем подвода коммуникаций.

11.1.1. Холодное и горячее водоснабжение;
Высота подключения указана в мм, диаметр труб в дюймах, условное обозначение буква «A».
[image: ][image: ][image: ]

11.1.2. Канализация;
Высота подключения указана в мм, диаметр труб в мм, условное обозначение буква S.
[image: ][image: ][image: ]

11.1.3. Газ;
Диаметр труб указан в дюймах.

11.1.4. Трап;
Диаметр труб указан в дюймах, условное обозначение буква T.
[image: ][image: ]

11.1.5. Электричество;
Высота подключения указана в мм, условное обозначение буква F.
[image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ]
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11.2. [bookmark: _Toc126573015]Простановка точек подключения

11.2.1. Для простановки точек подключения необходимо в разделе «Точки подключения оборудования» нажать кнопку «Вода»/«Электричество»/«Газ»; 
11.2.2. В открывшемся списке выбрать пункт «Проставить»;
[image: ]П11.2.2
П11.2.1

Проставим точки подключения воды и электричества.
Примечание: простановка точек подключения в больших проектах может занимать до нескольких минут. 
11.2.3. На чертеже отображаются точки подвода коммуникаций с указанием порядкового номера подключения, схемы подключения (F2; A2; S1) и характеристики подключения;
[image: ]Схема подключения
Характеристики подключения
Номер точки

11.3. [bookmark: _Toc126573016]Шаблоны выносок
Шаблоны выносок представляют собой настройку для отображения выносок точек подключения.
11.3.1. Для внесения изменений в шаблоны выносок необходимо зайти на вкладку «Сервис»;
11.3.2. Нажать кнопку «Настройки программы»; 
11.3.3. В открывшемся окне выбрать пункт «Подключения»;
[image: ]П11.3.3
П11.3.2
П11.3.1


11.3.4. В поля настройки «Префиксы типов подключений» вы можете вписывать условные обозначения для точек подключения, заполним данные поля и нажмём кнопку «Сохранить»;
[image: ]П11.3.4

Для изменения выносок необходимо удалить их и проставить заново.
[image: ]
Как видно на чертеже выноски электричества, холодной воды и слива получили соответствующие префиксы.

11.3.5. В поля настройки «Шаблоны выносок» вы можете характеристики подключения, которые отображаются на чертеже, для примера уберём из шаблона холодной воды все значения кроме префикса, в шаблон канализации добавим подпись «мм», а в шаблон электричества символ переноса строки «\n» и нажмём кнопку «Сохранить»;
[image: ]П11.3.5

Снова удалим выноски и проставим их заново.
[image: ]
Как видно на чертеже выноски холодной воды и слива изменились в соответствии с нашими действиями.

В шаблонах выносок есть стандартные характеристики подключений:
Для электричества – Префикс, Схема, Высота подключения, Напряжение и Мощность;
Для холодной воды, горячей воды и канализации – Префикс, Схема, Высота подключения и Размер;
Для трапа – Префикс, Схема, Размер;
Для газа – Префикс, размер.
Также возможно вносить в шаблоны свой текс и символы.
11.3.6. При удалении какой-то из стандартных характеристик подключений она будет выпадать в списке как вариант для ввода.
[image: ]П11.3.6


11.3.7. В общих настройках AutoCAD можно настроить высоту шрифта выносок коммуникаций, за это отвечает настройка «Высота шрифта для подписи коммуникаций»;
[image: ]П11.3.7


11.4. [bookmark: _Toc126573017]Редактирование точек подключения

11.4.1. Для редактирования точек подключения необходимо на вкладке «Точки подключения оборудования» нажать кнопку «Точки подключения»;
11.4.2. В открывшемся списке выбрать пункт «Редактировать подключение»;
[image: ]П11.4.2
П11.4.1


11.4.3. Программа автоматически переключится на AutoCAD, где с помощью выделения необходимо выбрать, какое подключение будет редактироваться, затем действие с помощью правой клавиши мыши/Enter/Пробел;
[image: ]

11.4.4. После выбора подключения откроется окно редактирования подключения, в котором можно изменить схему и высоту подключения (и диаметр подключения у воды и слива), а также вписать примечание;
[image: ]

11.4.5. Изменим схему подключения на F1 и высоту подключения на 600, также впишем в поле «Примечание» слово «Важно» и нажмём кнопку «Сохранить»;
[image: ]
Как можно видеть на чертеже подключение изменилось;

11.4.6. Для удаления точек подключения необходимо на вкладке «Точки подключения оборудования» нажать кнопку «Точки подключения»;
11.4.7. В открывшемся списке выбрать пункт «Удалить точку подключения»;
[image: ]П11.4.7
П11.4.6


11.4.8. Программа автоматически переключится на AutoCAD, где с помощью выделения необходимо выбрать, какое подключение будет удалено, затем подтвердить действие с помощью правой клавиши мыши/Enter/Пробел;
[image: ]
При удалении и повторной простановки точек подключения удалённое подключение не будет отображаться.

11.4.9. Для восстановления точек подключения необходимо на вкладке «Точки подключения оборудования» нажать кнопку «Точки подключения»;
11.4.10. В открывшемся списке выбрать пункт «Восстановить точки подключения»;
[image: ]П11.4.10
П11.4.9


11.4.11. Программа автоматически переключится на AutoCAD, где с помощью выделения необходимо выбрать, у какой модели необходимо восстановить точки подключения, затем подтвердить действие с помощью правой клавиши мыши/Enter/Пробел;
[image: ]
После восстановления подключений необходимо удалить их и проставить заново.

11.4.12. Для добавления точек подключения необходимо на вкладке «Точки подключения оборудования» нажать кнопку «Точки подключения»;
11.4.13. В открывшемся списке выбрать пункт «Добавить точку подключения»;
[image: ]П11.4.13
П11.4.12


11.4.14. Программа автоматически переключится на AutoCAD, где с помощью выделения необходимо выбрать, к какой модели необходимо добавить точку подключения, затем подтвердить действие с помощью правой клавиши мыши/Enter/Пробел;
[image: ]

11.4.15. После выбора оборудования откроется окно создания подключения, в котором нужно проставить схему и высоту подключения (и диаметр подключения у воды и слива), а также можно вписать примечание и нажать кнопку «Сохранить»;
[image: ]

11.4.16. Далее необходимо удалить и повторно проставить точки подключения;
[image: ]
Как видно на чертеже добавилась наша точка подключения.

11.5. [bookmark: _Toc126573018]«Утилиты»

11.5.1. Для того, чтобы скрыть наименования оборудования в проекте необходимо перейти на вкладку «Утилиты»;
11.5.2. Затем нажать кнопку «Скрыть текст на оборудовании»;
[image: ]П11.5.2
П11.5.1

Как видим названия оборудования скрыты.
[image: ]

11.5.3. Для того, чтобы отобразить наименования оборудования в проекте необходимо перейти на вкладку «Утилиты»;
11.5.4. Затем нажать кнопку «Отобразить текст на оборудовании»;
[image: ]П11.5.4
П11.5.3

Как видим названия оборудования вновь отобразились.
[image: ]

11.5.5. Для того, чтобы скрыть оборудование, у которого отсутствует определённое подключение нужно перейти на вкладку «Утилиты»;
11.5.6. Затем нажать кнопку «Скрыть оборудование без воды/электричества/газа»;
[image: ]П11.5.6
П11.5.5

Для примера скроем оборудование, у которого отсутствует подключение электричества.
Программа выдаст оповещение о том, что оборудование без выносок электричества было перемещено на слой «0_Working_Layer_Off».
[image: ]
После подтверждения действий программа приключиться на AutoCAD, где, как можно видеть отсутствует собственный блок «Стол» у которого не было проставлено подключение электричества.
[image: ]
Примечание: Данные утилиты скрывают то оборудование, у которого не ПРОСТАВЛЕНЫ те или иные точки подключения! 

11.6. [bookmark: _Toc126573019]Таблицы коммуникаций

11.6.1. Для создания таблицы коммуникация необходимо в разделе «Нумерация и таблицы» нажать кнопку «Таблицы коммуникаций» и выбрать необходимую таблицу;
[image: ]П11.6.1


11.6.2. Таблица коммуникация представляет собой таблицу, в которой собрана вся информация о проставленных точках подключения электричества, воды или газа в проекте (в таблице указана вся информация по точкам подключения независимо от того, что указано в шаблоне включая примечания);
[image: ]
В данном примере показаны таблицы «Электричество» и «Вода».

11.7. [bookmark: _Toc126573020]Точки подключения в спецификации
Для просмотра информации по точкам подключения в спецификации необходимо следуя пункту 10.3 отправить спецификацию на портал и скачать её в Excel, в том случае, если в проекте были проставлены точки подключения, то внизу появятся соответствующие вкладки.
[image: ]П11.7

Каждая вкладка содержит в себе номер точки подключения, артикул, номер оборудования (в скобках в графе «Наименование»), наименование с разбивкой по цехам, характеристики оборудования и информацию о подключении: мощность, напряжение, схема и высота подключения. Также внизу размещены схемы подключения, которые используются в проекте.
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